## FICHA DE PRODUCTO

# DOWNLIGHT LED 6W REDONDO

## DESCRIPCIÓN

Downlight led redondo de 6W de potencia y acabado blanco. Sencilla instalación. Requiere falso techo.

Base de aluminio y difusor opal que garantiza una óptima distribución del haz de luz de 120º.


* Leds Epistar 2835 y driver incluido para su conexión directa a 220-240V
* Reducido consumo que supone un ahorro del 80% con respecto otras luminarias de tecnología fluorescente o halógena.

## FICHA TÉCNICA

|  |  |
| --- | --- |
| **MEDIDA EXTERNA** | Ø 120 X 20 mm |
| **MEDIDA DE CORTE** | Ø 105mm |
| **MATERIAL** | Aluminio-Plástico |
| **POTENCIA NOMINAL** | 6 W |
| **LUMINOSIDAD** | 520Lúmenes |
| **NUMERO-TIPO DE LEDS** | Epistar 2835 |
| **TEMPERATURA** |  |
| **ÁNGULO DE APERTURA** | 120º |
| **CRI** | 80 |
| **VIDA ÚTIL** | 20.000 H |
| **PROTECCIÓN** | IP20 |
| **TIEMPO DE ARRANQUE** | 0,2 s |
| **FRECUENCIA** | 50-60 Hz |
| **TENSIÓN NOMINAL** | 220-240 V |
| **GARANTÍA** | 2 Años |
| **CERTIFICADOS** | CE y ROHS |

## APLICACIÓN

* Iluminación general de cocinas, baños, habitaciones, locales comerciales y públicos.





**LUZ CÁLIDA LUZ NEUTRA LUZ FRÍA**



